证券代码：605488                                 证券简称：福莱新材
债券代码：111012                                 债券简称：福新转债
浙江福莱新材料股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号：2026-005
	投资者关系活动类别
	■特定对象调研        □分析师会议
□媒体采访            □业绩说明会
□新闻发布会          □路演活动
■现场参观            □电话会议
□其他       

	参与单位名称
	财通证券、长信基金、太平养老、中欧基金、惠升基金、兴业基金、景林资产、中泰证券、东方财富、长江证券、浦银安盛、聚鸣投资、睿郡资产、国金证券、野村东方、天风证券、国泰海通、华泰证券、中金众鑫、国联民生、杭州艾瑟特、中浦资产管理、森然投资、国华兴益、鹏华基金、淳厚基金、摩根基金、孝庸基金、上海歌汝私募、广发基金、运舟资本、广发证券、平安人寿、中银国际证券资管、敦和资管

	时间
	2026年11月03日

	地点
	公司会议室

	上市公司接待人员姓名
	董事会秘书：聂胜先生
首席科学家：陈书厅先生
算法总监：廖永兴先生
投关总监：张敏女士

	投资者关系活动主要内容介绍
	风险提示：
1、公司主营业务为广告喷墨打印材料、标签标识印刷材料、电子级功能材料、功能基膜材料、胶粘材料等工业消费品。公司关注到市场对公司柔性传感器关注度较高，截至本公告披露日，公司柔性传感器项目收入占公司整体收入比重极低，对公司主营业务无重大影响。
2、公司柔性传感器项目后续发展受行业技术迭代、市场竞争格局变化、客户拓展节奏及项目订单落地进度等多重因素影响，后续研发和订单存在一定的变化性与不确定性。本文中涉及的未来计划、预期等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。
特此郑重提醒广大投资者理性投资，规避热点，防范投资风险。

问题1：训练数据分成真机数据、以人为中心的数据、仿真数据三层金字塔，怎么看待三者定位，为什么以人为中心的数采手套会成为当前阶段重要突破口？
[bookmark: _GoBack]答：三类数据在具身智能训练体系中定位互补，各有优劣。真机采集得到的数据真实性最高，但受限于硬件设备数量，采集效率低、成本高昂，较难实现百万小时级别的大规模数据积累；仿真数据能够产出海量样本，可覆盖丰富场景，但普遍存在仿真—真机鸿沟，在仿真环境训练完成的策略，迁移至真实物理环境容易失效。而通过以人为中心的数采手套，可以高效产出大量多模态人类操作示范数据，整体成本可控，能够有效弥补真机数据供给不足的短板。三者并非替代关系，形成协同：依靠数采手套完成大规模人类示范数据采集，利用仿真扩充边缘与极端场景样本，再通过真机开展闭环验证迭代。

问题2、从 G1 平面感知迭代到 G4 数采终端，这条技术演进路径是怎么考虑的？灵巧手触觉和数采手套在技术要求上有哪些异同？
答：我们开发了压阻式和电容式等多模态的技术路线。G1至G4是公司柔性触觉传感循序渐进的技术迭代路线，从基础的平面感知能力起步，逐步迭代升级至三维力全柔性传感，最终演进为面向大规模数据采集场景的完整终端产品。
灵巧手触觉方案与数采手套具备技术同源性，两者均需要实现三维力感知，同时满足曲面柔性适配的基础要求；但二者的侧重点存在明显差异：灵巧手触觉主要服务本体的闭环实时控制；数采手套服务于生产数据，更加看重多台设备之间的批次一致性、长时间连续采集的信号稳定性以及标准化的数据输出能力，对自动化标定能力要求更高。公司在灵巧手触觉传感积累的量产、质控经验，可以直接复用至数采手套业务。

问题3:公司现有的多款触觉数采手套，分别适配哪些应用场景？选择配置主要考量什么？
答：公司针对不同客户的基础条件与业务需求，设计了三类产品配置，主要服务已有动捕能力的企业、大模型企业、具身训练场及数据服务商等主体。
一是纯触觉手套：面向已经部署动捕、姿态采集设备的客户，用于补充缺失的触觉维度，完成现有采集体系的能力升级；
二是触觉+ IMU位姿手套：可独立完成手部姿态与触觉同步采集，适配需要灵活部署的模型研发团队；
三是完整多模态系统：主要面向具身训练场、专业数据服务商，一站式输出视频、位姿、触觉经过时间对齐的全套数据，降低客户后期的数据对齐处理工作量。
客户选型主要结合自身现有硬件基础、部署环境条件以及后续数据处理成本综合判断。

问题4:对于大规模的数据采集，怎么实现每只手套间的数据一致性？
答：公司主要从三个维度保障多只手套之间的数据一致性：第一，依托卷对卷涂布产线工艺，保障传感材料批次均匀稳定；第二，配套自研自动化标定设备，每一只手套出厂均会生成独立专属标定文件；第三，配套软件支持现场一键归零校准，进一步消除使用过程带来的系统偏差。

问题5：公司的数采手套产品优势，体现在哪些方面？
答：公司触觉数采手套产品核心优势可以概括为数据更准、更一致，系统更完整，主要分为触觉、位姿、系统三个维度：
第一，触觉层面，数据测得准、一致性强。我们自研传感材料，对压力、剪切力均做标定，信号灵敏低噪；每只手套配备专属标定文件，支持一键归零，感知点位和区域可根据任务需求定制；依托卷对卷产线搭配自研标定设备，具备稳定量产能力。对于需要开展数万小时大规模采集的客户，多设备之间的数据一致性，比单只手套的极限参数性能更为关键。
第二，位姿层面，方案稳定、部署便捷。采用IMU独立测量，不需要外部发射基站，不受发射器工作范围约束，采集空间不受限制；同时整机轻量化，成本可控，便于规模化落地。
第三，系统层面，方案完整、接口开放。产品既可以独立使用，也能够对接第三方手部追踪设备；支持CSV文件导出、TCP实时数据流输出，适配下游不同研发框架，方便客户开展数据处理与模型训练。

	附件清单（如有）
	无

	日期
	2026年11月03日
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